1. 监控服务器采用主从结构进行负载均衡。主服务器接收连接，并将连接重定向到其他服务器。
2. 服务器并非每个连接一个线程。而是多个连接均分线程。
3. 采用tcp双工通信。每个请求明确自己想要的东西，每个响应明确自己的回答。请求之间没有关联。请求和响应之间也没有关联。